**Ошибки:**

1. **Неверно сохраняется целевая температура в EEPROM.** Float **преобразуем в** uint8\_t/ **и сохраняем в одну ячейку EEPROM. Проверить все ссылки на EEPROM**